Leyenda

VERDE – Nodos nuevos

ROJO – Nodos repetidos

SUBRAYADO – Arista nueva

PIN CORRECTO → C1 : 1-2-3-4-5-6-8-2-9-10

PIN INCORRECTO → C2 : 1-(2-3-4-5-6-7-8) x3..-2-3-9-10

TECLA CANCEL → C3: 1-2-3-4-5-8-2-3-4-9-10

Indicaciones: Pin correcto: 1234; Pines incorrectos: 4321,2222

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camino | Datos de entrada | | | Resultado esperado |
|  | pinNumber | obtener\_pin( ) | comprobar\_pin( ) | pin\_valido |
| C1 | 1234 | “GOOD” | true | true + Pin |
| C2 | 4321 | “GOOD” | false | false + Pin |
| C3 | 2222 | “CANCEL” | false | false + Pin |